|  |  |
| --- | --- |
| Logo  Description automatically generated with medium confidence  Switch konfiguration  Es wird ein Switch konfiguriert. | Bunea  3AHIT |

[Teil 1 2](#_Toc132273675)

[Konfiguration 2](#_Toc132273676)

[Hostname 2](#_Toc132273677)

[Passwörter 2](#_Toc132273678)

[Telnet / SSH Zugriff 2](#_Toc132273679)

[VLAN 2](#_Toc132273680)

[VLAN Erstellung 2](#_Toc132273681)

[Ports einstellen 2](#_Toc132273682)

[VLAN 1 IP-Adresse 2](#_Toc132273683)

[Trunk Port einstellen 2](#_Toc132273684)

[Fragen 2](#_Toc132273685)

[Verbindung mit zwei PCs 2](#_Toc132273686)

[Teil 2 3](#_Toc132273687)

# Teil 1

## Konfiguration

### Hostname

### Passwörter

### Telnet / SSH Zugriff

### VLAN

#### VLAN Erstellung

#### Ports einstellen

#### VLAN 1 IP-Adresse

#### Trunk Port einstellen

## Fragen

Unterschied zwischen „vlan.dat“ und „startup-config“

Wie kann man die Konfiguration am Switch speicher?

Wie wird die startup-config gelöscht?

Wie wird die Datei vlan.dat aus dem Flash gelöscht?

## Verbindung mit zwei PCs

# Teil 2